Rar dosyası içerisindeki video, IP kameranın web arayüzü üzerinden kayıt edilmiştir.

Video kaydı tamamen kameranın kendi kayıt formatı H264 dür, ASF dosyasıdır.
Kameranın görüntü boyutu D1 olarak kayıt edilmiştir.

Kayıt 16 metre yükseklikteki binanın balkonundan yapılmıştır. Kamera askıya takılmış durumdadır.
Kamera duvara sabitlenmediği için ve kayıt yapılan yerin 2 tarafı açık olması sebebiyle
rüzgarla birlikte hafif sallantı oluşmuştur, ayrıca 3-4 derece eğiklik oluşmuştur.
Görüntüdeki eğiklik, kameranın askı pozisyonu sebebiyledir. 

**Kayıtlarda kullanılan lens, kameranın kendi orjinal lensidir 30x optik zoom. Auto Focus.


Videoyu FLV player veya SMPlayer ile açabilirsiniz.